Title: est1276_Parts.xlsx
Author: JimZ

PARTS LIST KIT N0. 1276 ‐ Antares
Quantity | Description | Type | Number | Details1 | Details2 | Details3 | Details4 | Comment
1 | PAPER BODY TUBE | BT‐20J | 30326 | 2.75" long | 0.710" ID | 0.736" OD | 0.013" wall | Glassine
1 | PATTERN SHEET | SP‐76 | 83191 | | | | 4 fin guide | MISSING
1 | ENGINE HOLDER | EH‐2 | 3141/35025 | 2.8" long | .100" wide | .025" thick | | Reg. & D
1 | CENTERING RING | AR‐2050S | 80425 | 1/4" long | .737" ID | .949" OD | 0.106" wall | Split for EH
1 | CENTERING RING | AR‐2050 | 30164 | 1/4" long | .737" ID | .949" OD | 0.106" wall | Green
1 | Shock Cord | SC‐1 | 85730/38367 | 18 " long | 1/8" wide | | | Rubber
1 | PAPER BODY TUBE | BT‐50W | 30372 | 9.5" long | 0.950" ID | 0.976" OD | 0.013" wall |
1 | BALSA FIN STOCK | BF‐76 | 32274 | 6" long | 3" wide | 3/32" thick | BFS‐30 | Scan
1 | LAUNCH LUG | LL‐2A | 2321/38175 | 5/32" ID | 1/8" rod | 1‐1/4" long | |
1 | Shroud Line | SLT‐72 | 38237 | 72" | | | |
1 | Tape Disc | TD‐3F | 38406 | 1/2" dia. | | | | 6x
1 | Parachute | PK‐10A | 85562 | 10" dia. | | | |
1 | PLASTIC NOSE CONE | PNC‐50Y | 71009 | 4.35" long | .974" dia. | .6" shoulder | BT‐50 ‐ Ogive | Blow Molded
1 | Decal | KD‐76 | 37079 | 5" long | 3" wide | Black | Waterslide | Scan