Title: PartsListWork.xlsx
Author: JimZ

PARTS LIST KIT N0. 7237 ‐ Goblin
Quantity | Description | Type | Number | Details1 | Details2 | Details3 | Details4 | Comment
1 | PAPER BODY TUBE | BT‐50J | 30362 | 2.75" long | 0.950" ID | 0.976" OD | 0.013" wall |
1 | CENTERING RING | AR‐2050 | 30164‐2 | 1/4" long | .737" ID | .949" OD | 0.106" wall | Green
1 | Retainer Ring | ? | 30480 | .5" long | .986" ID | .1" OD | | Strapdown ring for EH‐2 and BT‐50J
2 | ENGINE HOLDER | ? | 35021 | 2.8" long | .100" wide | .025" thick | | Thumb Saver
1 set | CENTERING RINGS | AR‐5055 | 3103/30166 | | | | BT‐50 in BT‐5 | Set of 2
1 | PAPER BODY TUBE | BT‐55IJ | 30384 | 9" long | 1.283" ID | 1.325" OD | 0.021" wall |
1 | BALSA FIN STOCK | BFS‐40? | ? | 1/8" thick | 4" wide | 6" long | 0.125 |
2 | LAUNCH LUG | LL‐2AM | 38176 | 5/32" ID | 1/8" rod | 3/8" long | |
1 | PLASTIC NOSE CONE | PNC‐55AO | 71075 | 5.0" long | 1.325" dia. | .5" shoulder | BT‐55 | Blow molded
2 | NOSE CONE WEIGHT | CNCW | 3180/85705 | 1" wide | 1" high | 1/4" thick | .25 oz. | CLAY NOSE CONE WEIGHT
1 | Shock Cord | ? | 38370 | 1/4" x 36" | | | | Rubber
2 | Plastic Streamer Material | ? | 85697 | 2" wide | 36" long | Flo. Orange | |